厦门大学嘉庚学院音乐厅建设方案
一、项目概况
厦门大学嘉庚学院音乐厅重新改造升级，打造音乐学院在器乐、声乐、舞蹈教学中所需的专业音响和灯光，并于装修效果结合一体，达到美观实用。
二、技术要求
　　本项目为采购一套多媒体系统。系统设计科学合理、技术先进、结合地勘评价方案的可行性与专业性，充分契合项目实际需求，具有显著创新性和优化亮点。
★针对本项目招标文件技术参数及评分项中，要求投标人提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告作为证明材料的内容，中标公示发出后，采购人有权要求指定具备对应检测资质的第三方检测机构，对中标人投标文件中提交的上述证明材料的真实性进行抽样验证。如若出现以下任一情况，都视为虚假应标：1、自采购人发出书面验证通知并明确指定检测机构之日起10 个工作日内，因中标人自身原因（包括但不限于拒不配合提供检测样品、拒绝提供必要技术资料、不配合检测机构现场测试、提交的补充材料无效等）导致验证工作无法完成的；2、经指定检测机构验证，产品实际技术功能指标或证明材料内容与投标文件承诺的技术参数、评分项要求不符的。一旦认定为虚假应标，采购人有权立即取消其中标资格、解除已签订的采购合同（若已签订），并没收其全额履约保证金；采购人将按照每项不符合的技术参数 / 评分项对应本项目总投标金额的 5% 对中标人进行罚没，累计罚没金额不超过本项目总投标金额的 20%；本次验证产生的全部检测费用由中标人承担。投标需要针对此项单独承诺；


	序号
	设备名称
	招标参数
	单位
	数量

	A
	扩声系统

	1
	主扩扬声器系统
	1、频率响应：75Hz—20KHz；
2、额定功率：≥400W；
3、指向角度：100°±5°×90°±5°；
4、阻抗：8Ω；
5、灵敏度：≥97dB；
6、最大声压级：≥129dB SPL（峰值）；
▲7、采用轻量化双钕磁单元，响应效率高，具备更好细节还原能力。运用对称磁路低音方案，拥有低失真、高声压输出表现，采用不少于 2 单元 2 分频全频扬声器， KT17™NEO 高音单元、Black Widow® 低音单元；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲8、采用 Sound Guard™高音保护技术，使用耐高温复合膜片；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲9、采用现场可拆卸单元技术，维护方便，能降低运维成本；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲10、精密设计号角几何形状，结合优化的低频反射倒相孔，提供全带宽能力，有效扩展低频输出，号角可实现 90° 旋转；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲11、箱体材质：采用海洋级桦木夹板，表面用高强度抗撞击聚脲喷涂，前板有金属防护网罩，外衬透声率达 99.99% 的声学网布；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
	只
	2

	2
	超低扬声器系统
	▲1、采用六阶带通式结构设计；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
2、低音单元：CQ18E低音；
3、频率响应：42Hz—300Hz（±3dB）；
4、额定功率≥600W；
5、阻抗：8Ω；
6、灵敏度≥102dB；
7、最大声压级≥136dB。
▲8、采用对称磁路低音设计，采用海洋级桦木夹板，表面采用高强度抗撞击聚脲喷涂，前面板采用坚固的金属防护网罩，透声网布的透声率需达到99.9%以上（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
	只
	2

	3
	延时扬声器系统
	1、不少于1个8″低音喇叭，1个1.7"高音喇叭，且高音喇叭采用带式高音设计；
▲3、频率响应：60Hz—27Hz（±3dB）；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
4、阻抗：8Ω；
5、灵敏度≥97dB；
6、最大声压级≥126.9dB。
7、辐射角度（H×V）:100°±5°×30°±5°。
8、采用带式高音喇叭设计;
▲9、分频器采用聚丙烯薄膜电容及高纯度聚酰亚胺漆包线电感保护电路（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲10、具备压线式接口。(证明材料：提供实物图片并说明）
	只
	2

	4
	功率放大器A
	▲1、DDT保护电路；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
2、最小负载需支持到2Ω，且支持单声道、立体声、桥接功能；
3、负载功率：
2Ω：≥2×1800W；
4Ω：≥2×1200W；
8Ω：≥2×800W；
4、桥接功率：
4Ω：≥1×3600W；
8Ω：≥1×2400W；
16Ω：≥1×1600W ；
5、THD+N：<0.05%；
6、阻尼系数：>1000；
7、输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
▲8、LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；(证明材料：提供实物图片并说明）
9、保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	台
	3

	5
	流动返听扬声器系统
	▲1、采用钕磁低音和钕磁高音，高音与低音驱动器安装在同一轴线上，高音采用压缩驱动器；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
2、≥1个12"钕磁低音单元及≥1个1.4”钕磁高音单元；
3、频率响应不劣于60-17kHz；
4、可用频率下限达到50Hz及以下；
5、额定功率≥400W；
6、辐射角度：75°±5°× 75°±5° ；
7、阻抗：8Ω； 
8、灵敏度≥97dB；
9、最大声压级≥129dB。
▲10、采用防水箱体设计、箱体外部具备倾斜角度调节装置，调节范围不低于0°-25°（按照每5递增）；(证明材料：提供实物图片并说明）
	只
	2

	6
	功率放大器B
	▲1、DDT保护电路；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
2、最小负载需支持到2Ω，且支持单声道、立体声、桥接功能；
3、负载功率：
2Ω：≥2×1000W；
4Ω：≥2×675W；
8Ω：≥2×450W；
4、桥接功率：
4Ω：≥1×2000W；
8Ω：≥1×1300W；
16Ω：≥1×900W ；
5、THD+N：<0.05%；
6、阻尼系数：>1000；
7、输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB；
▲8、LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；(证明材料：提供实物图片并说明）
9、保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
	台
	1

	B
	周边设备及音源发言部分

	1
	数字调音台
	▲1、≥28通道输入包括：16路麦克风输入、3路立体声输入、2路数字立体声输入（USB声卡、USB播放）、1路蓝牙立体声，不少于14路总线输出设计，1路立体声主输出L/R、8路BUS输出通道、1路监听输出L/R、1路耳机输出L\R；(证明材料：提供实物图片并说明）
3、所有话筒输入通道具有独立的+48V电源及高品质话放，并通过软件实现操作控制，所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、降噪器处理，所有输出通道具有独立的高低切、PEQ、压缩器处理；
4、每通道具备4段参量均衡，可选PEQ、HPF、LPF、HSF、LSF
5、主输出通道具有独立的31段GEQ处理，可支持镜像方式发送到电动推子控制
6、所有输入和输出通道都可以自由LINK为立体声状态，且可支持任意的自由复制，所有通道标号可以自定义名称及颜色
7、内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选，包括Hall、Room、Plate、Church、Delay等多种效果器
8、门限器阈值及压缩器压缩比可调；
▲9、内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能，内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能；（提供功能截图并说明）
10、具有4DCA编组控制，3个可编程的静音编组按键、1个总效果静音编组按键加1个输出总静音
支持不限数量的用户场景存储及调用功能，所有场景均可通过U盘进行导入和导出
11、具有用户自定义密码保护功能，密码保护对本地操作及移动端访问同时有效
12、不小于10寸高清的1920*1080的电容触摸屏，支持多点触摸操作，9个高精度的100MM电动推子，4个翻页管理按键
▲13、内置基于HTML5技术的web服务器，自带Wi-Fi热点，跨平台支持苹果、安卓、Windows等各种移动端的访问，支持多屏互动、全功能操作（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
	台
	1 

	2
	数字音频处理器
	1、≥32路输入，≥32路输出；
2、16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，16路本地平衡输出；可扩展32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；一个内部混音通道；
3、24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；
4、RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口；
5、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由；
▲6、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲7、输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲8、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
9、多于12个用户预设
	台
	1

	3
	有源监听音箱
	1、采用一个5.25寸低音及一个1"高音组成；包括有源主音箱及无源副音箱；
2、支持蓝牙播放
3、支持高低音增益调节及限幅功能
4、FIR相位处理
	套
	1 

	4
	8路电源时序器
	1、不少于8路可控通道，且不少于2路常供电接口；
2、额定总电流≥40A，单路输出电流≥16A;
3、1000级延时可调；
▲4、自带不小于3.5寸彩色液晶显示屏，显示电压、日期时间及信道开关状态；(证明材料：提供实物图片并说明）
5、具备欠压、过压、过流等保护功能，支持定时功能，且不少于20个定时任务；
6、支持屏幕锁定功能，提升系统安全性；
7、支持中控控制及级联功能，且具备数据返码、用电量及用电时间累计功能；
	台
	3 

	C
	控制及视频系统

	1
	高清混合矩阵
	支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、4Kx2K信号卡（HDMI/HDBT远传/光纤OPTICAL）、4K信号卡中的任意输入/输出信号卡；
2、自带8路视频输入，8路视频输出，共支持不少于16路音视频输入、16路音视频输出
3、支持4K信号输入输出；
4、具备倍频倍线功能，支持将不同分辨率的信号统一处理输出；
5、具备EDID管理，兼容HDCP；
6、具备多种控制方式，包括面板按钮、IR、RS232，TCP/IP控制；
7、支持热拔插及掉电保护功能；
8、支持音频加嵌及解嵌
▲9、支持物联网平台控制管理及监测，监测设备实时数据（提供功能界面截图并说明）；
	台
	1 

	2
	HDMI输入卡
	1、不少于4路HDMI输入，支持音频加嵌；
2、支持EDID管理，且兼容HDMI1.3标准；
3、带宽不低于6.75Gpbs
	张
	4 

	3
	HDMI输出卡
	1、不少于4路HDMI输出，支持音频解嵌；
2、支持EDID管理，且兼容HDMI1.3标准；
3、带宽不低于6.75Gpbs
	张
	4 

	4
	中央控制系统主机
	1、1U 机架结构设计，基于云端网络通讯型的中央控制主机，采用多线程多核双核处理器 
2、协议控制卡支持RS-232、RS-485、RS-422、DMX512 可任意实时自定义 、数字I/O 卡同步支持红外控制功能、红外载波全频段兼容、支持独立，验证红外学习 
▲3、单系统支持 65535 台总线设备扩展，可支持 30 台级联使用，具备多级权限管理；同时支持有线、无线WiFi 控制；增选外置模块盒，可扩充独立模块卡（WIFI、电力载波、Zigbee、蓝牙多种方式） 、支持在线无缝热拔插 、系统可通过无线或有线无限扩充 、单接口支持连接多台不同协议的设备、TCP/IP、SPI、Zigbee、蓝牙、双向RF 多协议支持 、ITNET、E-BUS、CAN 多总线协议支持 （证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲4、自动时钟同步功能、时间轴多线程事件编辑功能、支持远程控制、管理、维护 、支持系统自动云诊断、云备份、云恢复 、系统支持主机自备份功能 、内存：4 核CPU，1G 内存，8G 闪存 、主频：高达1.2GHz 的32 位内嵌式双核处理器，组合处理能力最高可达1.4GHz、通讯协议：ITNET、E-BUS、CAN 多总线协议支持 、数字（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲5、I/O 端口：单机支持高达8 路I/O、红外端口：单机支持高达8 路红外 、RS-232 端口：单机支持高达8 路RS-232 、RS-422 端口：单机支持高达8 路RS-422 、RS-485 端口：单机支持高达8 路RS-485 、DMX512 端口：单机支持高达8 路DMX512 、触点端口：单机支持高达4 路触点 、防过载可更换式电源 (证明材料：提供实物图片并说明）
	台
	1 

	5
	IVS智能云管理中心控制软件
	1、定制化操作界面，所见即所得的体验
2、跨平台控制系统，支持安卓、IOS、Windows系统
3、支持底层开发，丰富的逻辑判断能力
4、可支持三种自定义变量，含模拟量、数字量、字符串变量
5、可支持“宏”的保存与调用
▲6、此软件非开源，为商用版本。（证明材料：具备软件名称和版本的软件著作权）
	套
	1 

	6
	10寸墙面嵌入式智能控制终端
	1、屏幕尺寸不小于10.1寸
2、CPU配置不低于RK3288/4核1.8GHz ARM Cortex-A17架构
3、运行内存≥2GB
4、存储≥8GB（EMMC）
5、分辨率：1280×800（比例16:10）
6、触摸形式：电容式（5点）
7、亮度：300 cd/m2
8、视角：全视角（IPS）
9、串口：4路RS232,2路RS485
10、USB ：4路HOST
11、音频接口：1路MIC，2路SPK接口（双声道8Ω/3W功放，SPK接插件PH2.0MM-4P座子）
12、HDMI：1路（HDMI2.0通用接口）
13、TF卡：1路（TF卡接口）
14、网口：1路（10/100Mbps自适应网络接口）
15、GPIO：4路（IO接口，支持3V3的IO，接插件PH2.0MM-5P)
16、WIFI：1路
17、蓝牙：1路（支持蓝牙4.0协议）
18、按键：1个recovery按键（用于烧写）
	台
	1

	D
	舞台灯光系统

	1
	4眼防水COB面光灯
	电压：AC100~240V，50/60Hz 
功率：200W 
光源：4颗50W COB  （2颗白光，2颗暖白）
色温：暖白3200K,冷白5600K可选
光源寿命：100,000 小时 
光束角度：15度
调光：0~100%  
通道：8CH
控制模式：DMX512 , 主从模式 
外壳材料：铝合金  
工作温度：-25℃ ~+35℃
防护等级：IP65
	台
	2

	2
	200W LED平板会议灯
	输入电压：AC100-240V;50/60Hz
消耗功率：200W 
灯珠数量：256/286/384/432颗5730 0.5W 
LED灯珠（正白+暖白）
控制信号：DMX512,主从机,自走程序
控制通道：4个国际标准DMX通道
	台
	3

	3
	350W LED三合一电脑灯(定制静音款)
	额定电压：AC100-240V 50/60Hz
额定功率：450W
灯泡规格：350W白光 LED模组光源
额定寿命: 20000小时，色温：9000K
颜　　色：具宏指令功能颜色盘：9个颜色＋白光全色/半色/线性颜色可变速双向彩虹效果，内置高效霍尔装置
固定图案：2级光束调节.1个固定图案盘： 12种图案＋白光，可双向变速旋转，内置高效霍尔装置
旋转图案：7个精美定制可旋转玻璃图案+1个白光，内置高效霍尔装置
棱　　镜：1个4棱镜，可双向变速旋转，具有索引功能变速抖动效果
柔　　光：1个柔光镜，0～100%线性调节
调　　焦：DMX线性调焦，具自动调焦功能
放　　大：高精度玻璃光学透镜，线性放大0-35度
电子频闪，0.3～25次/秒，可选择同步、异步随机频闪
调　　光：电子调光0～100%线性调节，具有伽马曲线调光频率1.2K～25K可调
旋转角度：XY轴采用高速静音60三相电机驱动，搭配高精度磁编码定位装置，使运行定位更精准，当发生误动后可自动归位，水平、垂直速度可调；XY轴调转功能和取反功能，
水平方向540°（16 bit精度扫描），垂直方向270°（16 bit精度扫描）
控制方式：20（精简）/24（标准）　2种通道控制模式，标准DMX512协议，RDM协议
控制接口：DMX512接口（3芯/可选配5芯）、电源线手拉手插座
休眠功能：采用先进的技术实现远程休眠功能
散热系统：采用高导热铜管散热器，风机智能监控技术
根据灯具温度自动调节风机转数，内置过热保护智能系统/智能温度与噪音平衡模块
	台
	2

	4
	1024灯光控台
	512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出                                                         最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。
带背光的LCD显示屏，中英文显示
关机数据保持。
U盘备份和升级。
专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。
电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。
尺寸：485 x 420 x 105。
	台
	1 

	5
	信号放大器
	1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。
输入/输出光电隔离。
8路独立放大驱动输出。
信号放大整形功能，延长信号传输距离。
增强数据总线接入设备数量的能力。
保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
电源: AC100V-240V / 50-60Hz
	台
	1

	6
	12路直通电源箱
	12路直通箱
技术参数和特点：
供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载.
过载与短路双重保护高分断空气开关.
A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方
便使用
包含：弧形灯光架+灯钩保险链
	台
	1

	E
	LED显示系统

	1
	LED显示屏
	1、像素间距：≤1.538mm
2、像素构成：采用 SMD 表贴三合一 LED，灯珠采用国内知名品牌，高对比度表贴黑灯
3、模组尺寸：320mm（W）×160mm（H）箱体尺寸 640*480
4、像素密度：422500Dots/m²
5、白平衡亮度（校正后）：400cd/㎡
6、色温：3000K 到 10000K 可调，并可自定义色温值。
▲7、单元噪音≤7DB（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
8、屏幕像素失控率≤1/100000，出厂时为 0.
9、亮度均匀性≥98% 
10、色度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内
11、视角：水平≥180°，垂直≥160°
▲12、安全供电：电源系统 N+1 冗余多备份，箱体内部无强电，箱体输入电压≤48V，支持电源过流、过压、断电保护功能，分布上点措施，自动GAMMA校正功能：校正系数储存在模组上（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
15、防火等级：UL94 V0
16、产品防尘性能满足 IP5X 防护等级要求
17、刷新频率≥3840Hz
18、7×24 小时连续工作无故障
▲19、光生物安全及蓝光危害要求，产品满足盐雾 10 级要求，低亮高灰 （100%亮度时，18bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度）（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告作）
▲22工作温度范围将受试样品放入40°C80%湿度环境中通电，工作8小时，再恢复到常温实验中，试验后受试样品外观结构和功能均正常。（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告作）
23、存储温度范围-30℃-60℃
▲16、中国节能认证证书、厂商通过ISO9001质量管理体系认证、厂商通过ISO14001环境管理体系认证、厂商通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。（证明材料：提供证书复印件并加盖厂家公章）;
17、包含安装调试和钢结构
	㎡
	16.5376

	2
	LED显示屏备用屏幕
	与主屏一致
	㎡
	1.0125

	3
	二合一视频控制器
	1、输入接口：≥1路 HDMI2.0,≥1路 DP1.2,≥4路 HDMI13,≥1路USB3.0
2、视频输出：≥16个千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素。
3、支持≥12个2K图层或≥6个4K*1K图层或≥3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4、支持U盘即插即播功能；
	台
	1

	4
	配电柜
	手动+时控+485+联控，输出6路
	台
	1

	7
	无线投屏器
	无线投屏器
▲1、为方便管理设备，整机可支持集控的部署，支持集控管理平台的远程操控，包括：关机、重启、应用安装、应用卸载、设备使用情况统计和更换壁纸等功能，也支持实时状态监控，可拉取系统日志进行问题排查功能（证明材料：提供功能界面截图并说明）；
2、内置天线设计；
3、支持Type-C和USB无线传屏器；
4、HDMI支持双屏异显、双屏同显；
5、支持POE供电；
6、采用≥RK 3399 芯片，≥6核CPU，内置Android 9.0操作系统，存储容量≥16G ROM，系统内存≥4G RAM ；
7、输入端子：≥1路DC；≥1路 USB 2.0；≥1路 USB 3.0；
8、输出端子：≥2路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT；
9、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米；
▲厂商通过ISO27017云服务信息安全管理认证、厂商通过ISO29151隐私安全管理体系认证、厂商通过IECQ QC08000:2017有害物质过程管理体系认证、厂商通过GB/T 27922-2011商品售后服务评价体、SB/T10962-2013商品经营企业服务质量评价体系和AAC-WI-RZ-004评级12星售后服务认证。（证明材料：提供证书复印件并加盖投标人公章）;
	台
	1

	F
	摄像机

	1
	高清云台摄像机
	高清云台摄像机
1、4K超高清：采用SONY 高品质 CMOS图像传感器，12倍光学变焦，f=4.4 mm～ 52.8 mm ±5%，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。
2、双码流：网络可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求；
3、光学变倍镜头：采用12X光学变焦71°广角镜头。
▲4、亮度分解力水平电视线≥1800.（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告）
▲5、丰富完善的接口：支持HDMI、SDI、USB 、LAN接口，四路同时输出高清信号。HDMI直接输出3840X2160P/60Hz 。(证明材料：提供实物图片并说明）
6、自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
7、低噪声高信噪比：CMOS、3D降噪技术 
8、多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H.264、YUY2、H.265 ；A-IN接口支持AAC音频压缩编码。
9、音频输入接口：支持AAC音频编码。
10、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、SRT，NDI协议；支持网络全命令VISCA控制协议。
11、控制接口：RS485接口、RS232输入\输出。
12、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
	台
	2

	G
	线缆

	1
	线缆
	2芯音箱线缆
1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，2芯绞合加护套，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套
2、护套外径：9.5mm
3、导体结构：77/0.20的绞合裸铜丝，导体截面积：2.5mm2
4、导体直流电阻：7.4Ω /km
	米
	200

	
	
	2芯音箱线缆
1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，2芯绞合加护套，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套
2、护套外径：10.9mm
3、导体结构：126/0.20的绞合裸铜丝，导体截面积：4.0mm2
4、导体直流电阻：4.5Ω/km
	米
	100

	
	
	音频安装线
1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，2芯加铝箔屏蔽，灰色聚氯乙烯护套，是一款绞形较细的硬线，适合机柜后面的连接使用                                  2、护套外径：4.4mm                                                       3、导体结构：7/0.26mm绞合镀锡铜丝，导体截面积0.37mm2；                                                    4、导体直流电阻：46.8Ω /km                         5、工作电容：79pF/m
	米
	200

	
	
	DMX512灯光控制线
1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，，编织加铝箔屏蔽，聚氯乙烯弹性体护套                                  2、护套外径：6.50mm，                                                             3、特性阻抗：120Ω                                                         4、导体：一对7/0.20mm芯线对绞，导体截面积：0.22mm2    5、直流电阻：78Ω /km                                                                6、工作电容：53pF/m
	米
	300

	
	
	HDMI成品线
1、15米/根，线径：8.0mm                             
2、分辨率：支持1920*1080@60HZ             
3、理论带宽：10.2Gbps                     
4、音频声道：8声道
	条
	2

	2
	机柜
	32U标准机柜
规格：600*600*1600（mm）
	个
	1

	3
	讲台桌
	按需定制
	个
	1

	H
	安装调试

	1
	安装调试
	[bookmark: _GoBack]包含整个项目安装、调试所需的人工以及卡侬头、大两芯、莲花头、焊锡、松香、扎带、防水胶布、电工胶布、标签、多媒体接口盒、4针音箱插头、插排等辅助材料
	批
	1 

	I
	移动设备

	1
	麦克风
	一拖二无线头戴麦克风
15MHz开关带宽
自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率
具有ID识别导频功能
发射器具有120MHz的射频带宽
双色LCD液晶显示，实时显示RF无线信号强弱、AF声音电平值、话筒电量、话筒拾音状态 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频
有效工作距离≥90m
信噪比＞99dB
T.H.D.＜0.7%
 频率响应优于46Hz～18KHz （± 3dB）
605-699MHz超宽频段设计
振荡方式：PLL相位锁定频率合成
最大偏移度：±45KHz
	套
	3

	
	对讲机
	彩色大屏、1-5公里信号传输、2190mAh120小时待机
	台
	12

	
	充电仓
	5号八槽快充充电仓
	个
	3

	
	麦克风话筒支架
	落地麦架
	个
	8

	
	话筒箱
	定制
	个
	1

	
	显示器
	27英寸电脑显示器 2K分辨率 100Hz高刷 /IPS全面屏/300nit高亮度 标准版
	台
	1

	
	影视三脚架
	全铝合金专业摄像机三脚架
1.55米 
液压阻尼微调云台
	个
	1

	
	折叠轻便三脚架
	反折相机三脚架
便携三角架
360°全景云台
	个
	1

	
	摄像机
	·1英寸MOS传感器.
·15倍光学变焦
·LEICA镜头
·一键自动聚焦
·双卡槽记录
·图像调整功能
·手动聚焦辅助
	台
	1

	
	相机
	传感器类型：CMOS
有效像素：2420万
标准ISO感光度：ISO 50-51200
连拍速度：高约11张/秒
存储介质：SD卡 SDHC卡
功能：4K视频
传感器尺寸：APS-C
RAW照片输出：14bit
滤镜直径：40.5mm
	台
	1

	
	领夹立体声麦克风
	长约32mm，直径约11mm
3.5mm麦克风接口
底座夹可360度旋转
	台
	1

	
	闪光灯
	8档调节
角度调节：上下（0-90°）、左右（0-270°）
闪光持续时间：1/300s-1/20000s
	台
	1

	
	补光灯
	补光灯类型:平板灯
补光灯显色指数:CRI≥95
补光灯色温:双色温
补光灯功率:10W
补光灯光源:LED 灯珠
	台
	1

	
	无线路由器
	LAN输出口：千兆网口
机身材质：金属
天线：外置天线
管理方式：APP管理，远程管理，WEB页面
支持IPv6：支持IPv6
总带机量：301-400终端
无线速率：5400M
WAN口类型：1个电口
LAN口类型：3个电口
无线协议：Wi-Fi 6
VPN类型：IPSec VPN，L2tp VPN，其他
防火墙：支持防火墙
	台
	1

	
	无线触摸屏
	11英寸 A16芯片款 平板电脑 128GB
	个
	1

	
	无线手持话筒
	基于锁相环PLL合成器和Microprocessor Unit技术
高效噪音抑制方法，抗干扰双天线设计
自动选讯接收技术
15MHz开关带宽
自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率
具有ID识别导频功能
动对频信噪比>99dBT.H.D.<0.7%
有效工作距离≥90m
频率响应优于46Hz~18KHz(+3dB)
605-699MHz超宽频段设计
振荡方式:PLL相位锁定频率合成
最大偏移度:±45KHz
	支
	2

	
	鹅颈话筒
	心形拾音模式;
背驻极体电容麦克风;
具有平滑扩展的频率响应;
反馈前高增益;
频率响应:30Hz-20kHz;灵敏度:-47dB;最大声压级:≥120dB SPL，信噪比:>60dB;11~52V 幻象电源供电;
安全锁定系统;
	台
	2




