# 教师公寓防盗网、窗安装备案表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  | 联系电话 |  |
| 安装单位 | 全称 |  | 营业执照号 码 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 申请日期 | 至 | 施工人数 |  |
| 安装内容 |
| 拟安装的项目（请打√） | 防盗网 |  | 防盗窗 |  |
| 安装位置（请打√） | 前阳台 |  | 后阳台 |  |
| 防盗网样式 | 型材 |  | 颜色 |  |
| 防盗窗样式 | 型材 |  | 有无框 |  | 颜色 |  |
| 关于样式的其它说明 |  |
| 资产与后勤管理部审核意见 | 现场管理人员： 日期：  |
| 《教师公寓装修管理规定》对防盗网、窗的规定四、8.关于防盗网，如需安装必须到资产与后勤管理部报批手续，按资产与后勤管理部规定的统一风格安装，禁止悬挑式安装任何防盗网、防盗窗，以保证教师公寓区整体环境美观。* 1. 防盗网的统一风格样式为：隐形式防盗网。由1.5-2毫米粗的不锈钢丝拉紧缠绕于窗户外端固定的型材之间，钢丝间距固定为5CM。建议业主选用正规厂家生产的合格型材，并请有安装资质的安装单位安装。
	2. 不建议安装阳台推拉窗。如需安装，须选用与整体楼宇风格相协调的颜色、风格的型材和样式，建议采用与现有铝合金推拉窗颜色一致或相近的浅色塑钢、铝合金型材作为窗框，或采用无框窗。无论任何样式的型材和样式，业主都须在安装前，携带型材样品事先报资产与后勤管理部审批，获取书面许可后方可安装。未经许可安装不符合规定风格样式推拉窗的，业主在接到资产与后勤管理部书面整改通知后，须于7日内整改。逾期未整改的，将延期退还装修保证金。业主在退还装修保证金后安装不符合规定防盗窗且拒绝整改的，资产与后勤管理部拒绝再提供任何物业服务。
	3. 进行防盗网防盗窗的安装施工时，要注意做好防水防渗漏保护，不得破坏阳台防水层。
	4. 资产与后勤管理部不对所规定的风格样式的防盗网、窗的防盗性能承担责任。
 |
| 承诺 | 本业主和安装单位保证安装内容不超过审批的范围，并按期完成，严格遵守《厦门大学嘉庚学院教师公寓装修管理协议书》，若有违约，愿按装修管理协议处罚。业主签名： 施工负责人签名： |

归档时间： 年 月 日 归档负责人：