**厦门大学嘉庚学院询价函**

报价单位：

采购项目：土木工程系铁皮屋实验室空调采购

联系方式：何老师0596-6288492

 因学校土木工程系铁皮屋实验室更新改造需要，现询价采购空调10台，详细询价情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **技术参数** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 三匹单冷柜机 | 2台 | 能耗等级达到国家新标准2级，整机保修至少6年。 |  |  |
| 2 | 五匹单冷柜机 | 8台 | 能耗等级达到国家新标准2级，整机保修至少6年。 |  |  |
| 合计 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **耗材名称** | **要求** | **单位** | **单价** | **备注** |
| 空调连接铜管 | 3匹壁厚达到国家标准 | 1米 |  |  |
| 空调连接铜管 | 5匹壁厚达到国家标准 | 1米 |  | 需提供样品 |
| PVC排水管 | 壁厚达国家标准 | 1米 |  |  |
| 空调支架3P | 国家标准 | 1副 |  |  |
| 空调支架5P | 国家标准 | 1副 |  | 需提供样品 |
| 内外机连接控制线 | 国家标准（南平太阳牌） | 1米 |  | 需提供样品 |
| 金刚取孔 | 500MM以内混凝土 | 1个 |  |  |
| 金刚取孔 | 500MM以内墙体 | 1个 |  |  |
| 1.5P/3P/5P插座插头 | 国家标准 | 1套 |  |  |
| 安装费 | 5P | 1台 |  |  |
| 安装费 | 3P | 1台 |  |  |
| 氟利昂充注 |  | 1KG |  |  |

工期：

保修期：

要求：

1. 参考品牌：海尔、美的、格力，每家单位只能选择一种品牌报价。

2. 施工方式：设备安装要符合有关安装规范，布局合理、牢固、安全、美观，所有穿墙孔不得影响建筑结构。空调外机铜管部分需采用铝箔包扎。室内机排水软管须插入室外排水管并以胶带缠绕固定，应采用减震橡胶等减震、降噪措施。

3. 售后服务：设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，供应商须在12小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的零配件，应以当时的成本价格计算。保修期内每年完成两次免费空调清洗。

报价注意事项：

1. 所有设备均需运送至指定地点进行安装，运输及安装过程中应避免破坏无关设施设备，如有需负责维修。
2. 施工文明，安装产生垃圾均有施工方自行处理，现场须配有施工员配合学校管理人员协调跟进。
3. 安装期间人员、车辆严格服从学校物业安全管理。在此期间因施工方责任所发生的一切安全责任事故，由施工方承担。
4. 报价中须详细注明所报设备的品牌、型号等各项指标，所有项目必须为全新正品货物，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。收到货物起，包退换货期要求至少为7天，空调整机保修6年。
5. 空调耗材固定单价按实际使用量结算。
6. 付款方式：设备到货安装并验收合格后，三十个工作日内支付结算总价的95%，余下5%作为售后服务保证金，在质量保证期满后，若供货商在保修期内履行售后服务承诺，且设备无在修状况，则一次付清，否则予以扣留。
7. 本次报价为**现场报价**。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请于**2019年10月16日14：00**派代表亲赴厦门大学嘉庚学院**主3#903**办公室现场报价，迟到的报价作废。。
8. **报价为最终含税报价**，包含产品及辅材的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、开发票、保修期服务（如有）等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年10月8日