厦门大学嘉庚学院采购项目询价函 
报价单位：                     （加盖公章）
询价项目：图书馆研讨室人脸门禁及触控交互设备采购项目
询价编号：JGXYXJ-2026-033

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：程老师0596-6288886、沈老师6288716

传真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区
邮政编码：363123
1、 采购项目基本要求及数量：
	合同包一：图书馆研讨室人脸门禁系统

	序号
	设备名称
	需求参数
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	人脸识别终端
	• 人脸库容量：支持人脸库容》10万；处理器：采用八核及以上处理器；
• 运行内存RAM: ≥2G;
• 存储内存ROM: ≥16G;
• 屏幕尺寸：≥7英寸；
・RGB摄像头：配备200万像素及以上RGB高清摄像头。
人脸识别验证模式
• 设备支持学生人脸识别、校园卡刷卡双重验证开门方式，满足多样化通行需求。
	9
	台
	宇视，海康，大华或同档次知名品牌

	2
	系统对接费
	终端设备算法需支持并兼容我校和厦门大学信息与网络中心的人脸特征值库（先对接厦门大学信息与网络中心的人脸特征值库，待我校人脸特征值库建设完成后再转接到我校人脸特征值库）；一卡通接口需支持并兼容厦门大学信息与网络中心的一卡通数据接口；
支持对接图书馆现有的研讨室预约系统，提供标准化开放对接接口；
权限匹配提醒：预约时段内的合法读者刷脸验证成功后，系统弹窗提示“签到成功”，同步自动记录签到时间；非当前时段预约人员刷脸时，系统提示“预约失败”，明确告知用户无通行权限，避免误解与纠纷；
数据同步精准：人脸数据、预约数据、签到数据、违规数据实时同步，后台可完整追溯、统计研讨室使用记录
	1
	项
	

	3
	磁力锁
	最大静态直线拉力：280kg ±10%
状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA(±10%)     24V/215mA(±10%)
锁体尺寸：≥长238x宽53x厚29(mm) 
吸板尺寸：≥长170x宽43x高13(mm)
使用环境：室内    适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	9
	把
	国产知名品牌

	4
	闭门器
	适装门重：60-85KG      

适装门宽 ≤ 1100mm
闭门力量：EN4      

开门角度 ≤ 180°
使用寿命：50万次   

适用环境温度范围：-30℃—50℃
主体尺寸：178*39.5*62.5mm，具体详见彩页尺寸图。
关门调速：两段调速；

锁门速度：0°--15°范围内可调；

闭门速度：15°--180°范围内可调。建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。无90度定位停门的功能。
	9
	个
	国产知名品牌

	5
	出门开关
	1.产品材料：塑料外壳 
2.安装方式：86盒固定安装
3.输出：COM NO NC
	9
	个
	国产知名品牌


	6
	专用电源
（含蓄电池）
	DC12V5A
	9
	个
	国产知名品牌

	7
	24口接入交换机
	24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇；
	1
	台
	华三，华为，锐捷

	8
	线材管材及辅材
	1、设备所需的电源线
2、设备所需的网络线
3、布线所需的管材
	1
	项
	国产知名品牌

	合同包二：图书馆研讨室触控交互设备

	序号
	设备名称
	需求参数
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	65寸触控一体机
	配套专用移动支架
设备支持蓝牙无线连接功能，可外接音频、外设等设备；
搭载Windows操作系统，自带系统自动还原功能，支持断电、重启自动还原系统状态，保障设备长期稳定运行。
	3
	台
	京东方，创维，鸿合或同档次知名品牌

	2
	100寸触控一体机
	配套专用移动支架
设备支持蓝牙无线连接功能，可外接音频、外设等设备；
搭载Windows操作系统，自带系统自动还原功能，支持断电、重启自动还原系统状态，保障设备长期稳定运行。
	1
	台
	京东方，创维，鸿合或同档次知名品牌

	3
	烤漆钢板白板墙
	规格尺寸：1.8*1.2米
磁吸性能：强磁配置，可稳定吸附纸质文件、磁条置物架等磁吸配件；
视觉效果：采用哑光防眩光工艺，无反光刺眼问题，支持整墙无缝拼接，板面平整、外观规整美观；
适用场景：适配图书馆研讨室、办公室、会议室、普通教学教室等高频使用场景
	4
	套
	


供货期：           日历日    保修期：叁年
2、 报价注意事项：
1. 本次报价方式为现场报价，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年8月12日9：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。
2. 本项目分为两个合同包，各合同包分开评审。
3. 在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。
4. 报价文件中附报价货物（合同包1中序号第1项人脸识别终端和第3项磁力锁、合同包2中第1项65寸触控一体机和第2项100寸触控一体机）的详细产品配置及彩图。
5. 报价文件中须注明相关设备、线材、管材的品牌型号等信息。

6. 保修期从验收合格之日起计算，两个合同包保修期均为至少叁年（包括布线安装部分）。

7. 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。
8. 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

9. 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。
10. 报价金额以大写金额作为最终标准。
11. 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。
12. 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院指定位置。

13. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。
14. 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过2万元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。
15. 报价单位需于8月11日当日（14:00前）联系程老师进行入校报备，未报备者无法入校。
16. 本次报价有效期为三个月。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2026年7月29日      
